TÜPLÜ /KAPLI FİDAN ÜRETİM TAVALARI VE SAKSILI PARSELLERİN HAZIRLANMASI 
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Şekil 1 – Arazi, fazla suyun drene olabilmesi ve su birikintilerin önlenmesi için doğal yapıya bağlı olarak %1-3 meyilde tesviye edilmesi. 
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 Şekil 2- Tavaların ortasına gelecek şekilde  20 cm derinlikte, 30 cm genişlikte  üçgen şekilli drenaj kanalları açılması.
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Şekil 3- Drenaj kanallarının kaba çakıl veya 30-40 mm mıcır ile doldurulması
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Şekil 4- Tava tabanının tamamını kapsayacak şekilde soğuk ve sıcağa dayanıklı, parçalanmayı, yırtılmayı önleyen %1-1,5 UV katkılı, su geçirgenliği olan sera taban örtüsü (jüt) veya naylon serilmesi.
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Şekil 5- Naylon veya Jüt Üzerine 10-30 mm 4 numara asfalt mıcırının 6-8 cm kalınlıkta serilmesi.
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Şekil 6- İç genişliği 120 cm, yolların genişliği 25-30 cm, uzunluğu en fazla 35-50 metre olacak şekilde briket dizilerek tavaların düzenlenmesi.
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Şekil 7- Tavalara Tüplerin-Kapların Yerleştirilmesi.
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Şekil 8- Fidan üretim tavaların son görünüşü.
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Şekil 9- Fidan üretim tavalarının fidan yetiştirilmiş hali.
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Resim 1- Tesviye Çalışması.
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Resim 2- Drenaj Kanalları ve Mıcır Doldurulması.
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Resim 3- Drenaj Kanalları ve Mıcır Doldurulması.
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Resim 4- Drenaj Kanalları ve Mıcır Doldurulması.
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Resim 5- Polietilen Örtü-Mıcır Serilmesi.
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Resim 6- Polietilen Örtü-Mıcır Serilmesi.
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Resim 7- Tava Yollarının Hazırlanması.
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Resim 8- Tava Yollarının Hazırlanması.
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Resim 9- Tüplü Fidan Üretim Tavaları.
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Resim 10- Boş Fidan Tüplerinin Tavalara Dizilmesi.
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Resim 11- Saksılı Fidan Üretim Alanı.
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[bookmark: _GoBack]Resim 12- Telli Terbiyeli Saksılı Fidan Üretim Alanı.
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Drenaj kanali
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Jitveya Naylon
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